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	CERTIFICADO DE INSTALACIÓN DE ANDAMIOS ANTEPECHO


[image: image1.jpg]DIRECCIÓN TÉCNICA / MONTAJE / MODIFICACIÓN / DESMONTAJE / INSPECCIÓN Y RECEPCI0ÓN DEL SISTEMA DE ANDAMIOS PLATAFORMAS DE NIVEL VARIABLE PINZA DE ANTEPECHO (TSP)

	Nº DE EXPEDIENTE:     
	
	4 copias: Colegio  FORMCHECKBOX 
 Técnico  FORMCHECKBOX 
 Montador  FORMCHECKBOX 
 Usuario:  FORMCHECKBOX 



	DATOS DE LA INSTALACIÓN:

	

	PROMOTOR:
	     

	DENOMINACIÓN DE LA OBRA:
	     

	COMUNICACIÓN DE APERTURA:
	     

	ESTUDIO DE SEGURIDAD:
	SI   FORMCHECKBOX 

	NO EXIGIBLE  FORMCHECKBOX 

	EVALUACIÓN DE RIESGOS:
	SI  FORMCHECKBOX 

	NO   FORMCHECKBOX 


	PLAN DE SEGURIDAD:
	SI   FORMCHECKBOX 

	NO EXIGIBLE  FORMCHECKBOX 

	

	EMPLAZAMIENTO:
	     


	DATOS DE LA EMPRESA DE ANDAMIOS:

	

	RAZÓN SOCIAL:
	     

	DOMICILIO:
	     

	TELÉFONO:
	     
	CORREO ELECTRÓNICO:
	     


	DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS INSTALADOS:

	

	Plataforma de Nivel Variable con Pinza de antepecho, aportada por la Empresa ………………………………………


D. / Dña.       

, técnico, colegiado nº       del Ilustre Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas
CERTIFICA:
Que, revisados los equipos descritos, y realizados los cálculos de carácter técnico, sobre su estabilidad y cargas admisibles, mediante pruebas de cargas estáticas y dinámicas, en el día y fecha en el que se ha realizado la certificación, he comprobado que reúnen las condiciones técnicas que le son de aplicación para su utilización.

Que en el montaje de la/las plataforma/plataformas de nivel variable se garantiza su estabilidad y correcto funcionamiento, cumpliendo con la legislación y normativa vigente, principalmente con la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE nº 268 10-11-1995), el R. D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (BOE nº 256 25-10-1997), el R. D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE nº 188 07-08-1997), el R. D. 2177/2004,  de 12 de noviembre, por el que se modifica el R. D. 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE nº 274 13-11-204), el R. D. 1644/2008, de 10 de octubre, por el se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas y la norma UNE-EN 1808:2000+A1, Requisitos de seguridad para plataformas suspendidas de nivel variable.

La empresa responsable para montar/modificar/desmontar la plataforma de nivel variable, nombró para realizar las tareas citadas a D. /Dña.     

  acredita que dispone de formación mínima de 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales y una experiencia superior a dos años en las citadas tareas, quedando obligado especialmente a:

Montar la plataforma de nivel variable, basándose en el Anejo II, prueba material de la última comprobación realizada por el empresario y siguiendo las instrucciones del fabricante (Art. 4 R.D. 1215/1997)

Los trabajadores usuarios de la plataforma de nivel variable estarán constituidos por personal cualificado, con formación específica en las tareas a realizar y dispondrán de sistema anticaídas (EN 363:2008) con arnés anticaídas (EN 361:2002) y absorbedor de energía (EN 355:2002), con anclaje (UNE-EN 795), fijado a un punto independiente de la plataforma de nivel variable. 

La empresa usuaria de la plataforma de nivel variable cuando la ponga en servicio y a disposición de los trabajadores, no podrá realizar cambios que afecten a los criterios técnicos y preventivos tenidos en cuenta en la certificación realizada. De no ser así, se prohibirá el acceso a la misma y se señalizará su inhabilitación

La empresa usuaria del andamio deberá nombrar a una persona con formación mínima acreditada de 50 horas en Prevención de Riesgos Laborales, para la revisión diaria y antes del inicio de la jornada, de la plataforma de nivel variable, y tras condiciones excepcionales (especialmente viento con una velocidad mayor a los 50 km/h).

Los equipos deben ser sometidos a una nueva revisión y certificación tras cualquier modificación, período de no utilización, exposición a la intemperie, sacudidas sísmicas o cualquier otra circunstancia que hubiera podido afectar a su resistencia o a su estabilidad. 

El técnico que suscribe no asume responsabilidad alguna sobre vicios o defectos ocultos que presuntamente pudieran presentar los equipos instalados.

Y para que conste a los efectos oportunos, expido el presente certificado en      ., a        de  FORMDROPDOWN 
 de 20     
   



   El Técnico 
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	TOMA DE DATOS DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO:

	
	SI
	NO

	¿Dispone de Plan de montaje / modificación / desmontaje, planos o croquis del fabricante?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	¿Dispone de instrucciones del fabricante para el montaje / modificación / desmontaje, planos o croquis del fabricante?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	¿Dispone la plataforma de nivel variable de Declaración CE de Conformidad y ostenta el marcado CE?    
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	¿El andamio se montó / modificó / desmontó conforme al Plan de montaje o instrucciones, planos y croquis adjuntos del fabricante?
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Con trabajadores de la empresa constructora
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Con trabajadores de la empresa / delegado del fabricante del andamio
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	Se adjunta la acreditación de la formación teórico-práctica de los trabajadores montadores / modificadores / desmontadores del andamio:
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	¿Dispone de los resultados de las comprobaciones de las plataformas de nivel variable documentadas y a disposición de la Autoridad Laboral? (Art. 4 R.D. 1215/97)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 


	¿Dispone en obra de documentación de la última comprobación? (Art. 4 R.D. 1215/97)
	 FORMCHECKBOX 

	 FORMCHECKBOX 



	Nombre y apellidos de los Trabajadores:
	Fecha:
	Firma:

	     
	     
	     

	     
	     
	     

	     
	     
	     


	DATOS Y CÁLCULOS DE CARÁCTER TÉCNICO:

	

	CARGAS ADMISIBLES:

	Puntos de suspensión. Carga total suspendida (TSL): 
	     Kg

	Aparejo elevador. Carga máxima de utilización (WLL) 
	     Kg

	Dispone de dispositivos contra sobrecargas:
	SI   FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 


	Dispone de dispositivos contra caídas: …….        
	SI   FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 


	Plataforma. Carga máxima transportable (RL): 
	     Kg

	Rh = Reacción horizontal de la estructura de suspensión 
	     Kg

	Rv = Reacción vertical de la estructura de suspensión 
	     Kg

	Carga y sobrecarga del antepecho 
	     Kg


	ESTABILIDAD DEL ANDAMIO:

	Ra x Ls = WLL x Cwr x Lo + SWR x Lb  

	Rv = WLL x Cwr + SWR

	Resultado =      


	APOYOS DEL ANDAMIO:

	El tipo y clase del apoyo del andamio es suficiente para las cargas máximas impuestas a  la estructura del antepecho.
	SI  FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 



	PRUEBA DE CARGA ESTÁTICA:

	SI  FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 

	Resultado:      


	PRUEBA DE CARGA DINÁMICA:

	SI  FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 

	Resultado:      


	CONTRAPESADO DEL ANDAMIO:

	SI  FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 

	Kg/pescante       


	ANCLAJES:

	SI  FORMCHECKBOX 

	NO  FORMCHECKBOX 

	


     ., a        de  FORMDROPDOWN 
 de 20     
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La plataforma de nivel variable ha quedado montada en       tal como se observa en las fotografías y/o croquis adjuntos del Anejo I.

	OBSERVACIONES:

	

	     PLATAFORMA DE NIVEL VARIABLE MECANICA  FORMCHECKBOX 


	     PLATAFORMA DE NIVEL VARIABLE ELECTRICA  FORMCHECKBOX 


	     PLATAFORMA DE NIVEL VARIABLE HIDRAULICA  FORMCHECKBOX 


	     PLATAFORMA DE NIVEL VARIABLE NEUMATICA  FORMCHECKBOX 


	     

	MARCA:      

	MODELO:      

	     


	ANEJO I. CROQUIS/FOTOGRAFÍAS:                                     SI   FORMCHECKBOX 
     NO  FORMCHECKBOX 



	ANEJO II. DOCUMENTO DECLARACIÓN RESPONSABLE: SI   FORMCHECKBOX 
     NO  FORMCHECKBOX 



	ANEJO III. DOCUMENTO FORMACIÓN Y EXPERIENCIA:    SI   FORMCHECKBOX 
     NO  FORMCHECKBOX 



 En      , a     de  FORMDROPDOWN 
  de 20     
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Espacio reservado para el visado colegial

                                                                                                    
DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN EL PRECEPTIVO VISADO COLEGIAL





DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN EL PRECEPTIVO VISADO COLEGIAL





DOCUMENTO NO VÁLIDO SIN EL PRECEPTIVO VISADO COLEGIAL








